垃圾子車規格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 規格內容 | | 備註 |
| 1 | 容量 | 1100L (±5%) |  |
| 2 | 材質 | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 |
| 3 | 長度 | 1320-1370 mm | 桶身正面橫向 |
| 4 | 寬度 | 1020-1090 mm | 桶身側面橫向 |
| 5 | 高度 | 1260-1340 mm | 整體高度：桶身+桶蓋+輪子 |
| 6 | 輪子 | 橡膠輪直徑200±10mm | 四個直徑200mm以上之實心橡膠輪子，其中兩個輪子附有煞車裝置可鎖定，四個輪子托架皆為鍍鋅防銹處理。 |
| 7 | 重量 | 48 kg或以上 |  |